Memory Map for quikLoader EPROM Programs

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **CK** | **EPROM Location** | **Load**  **Address** | **Length** | **Enter**  **Address** | **LC**  **Memory** |
| RAMDISK | ‡ | 0 | 0x4000 | 0x1B04 | 0x4000 | 0 |
| ASLIST | ‡ | 0 | 0x1000 | 0x06D9 | 0x8800 | 0 |
| ADT2 | ‡ | 1 | 0x0900 | 0x0DAF | 0x0900 | 0 |
| FID | ‡ | 0 | 0x0900 | 0x1316 | 0x0900 | 0 |
| BFI.OBJ (AS) | ‡ | 1 | 0x0801 | 0x301D | 0x0801 | 0 |
| DISK WINDOW | ‡ | 1 | 0x0900 | 0x146C | 0x0900 | 0 |
| Load BIGMAC (er) | ‡ | 1 | 0x0900 | 0x0121 | 0x0900 | 0 |
| BIGMAC | ‡ | 1 | 0x10B0 | 0x2950 | 0xE003 | 2 |
| LOADLISA80 (er) | ‡ | 0 | 0x0900 | 0x01C0 | 0x0900 | 0 |
| LISA80.1 | ‡ | 0 | 0xD000 | 0x2800 | 0xE000 | 1 |
| LISA80.2 | ‡ | 0 | 0xD000 | 0x1000 | n/a | 2 |
| LISA80.3 | ‡ | 0 | 0xB7C0 | 0x0640 | n/a | 0 |
| SETUP80 | ‡ | 0 | 0x0900 | 0x1914 | 0x0900 | 1 |
| LOADLISA40 (er) | ‡ | 2 | 0x0900 | 0x01A4 | 0x0900 | 0 |
| LISA40.1 | ‡ | 2 | 0xD000 | 0x2800 | 0xE000 | 1 |
| LISA40.2 | ‡ | 2 | 0xD000 | 0x1000 | n/a | 2 |
| LISA40.3 | ‡ | 2 | 0x9010 | 0x05F0 | n/a | 0 |
| SETUP40 | ‡ | 2 | 0x0900 | 0x19E6 | 0x0900 | 1 |
| Load SOURCEROR (er) | ‡ | 1 | 0x0300 | 0x0087 | 0x0300 | 0 |
| SOURCEROR | ‡ | 1 | 0x1000 | 0x11AD | 0xAC00 | 0 |
| SIDER | ‡ | 1 | 0x4000 | 0x1600 | 0x4000 | 0 |
| DOS3.3 | ‡ | 2 | 0x9D00 | 0x2300 | n/a | 0 |
| DOS4.3H | ‡ | 2 | 0xBE00 | 0x2A00 | n/a | 0,1,2 |
| DOS4.5L | ‡ | 0 | 0x9F00 | 0x2100 | n/a | 0 |
| DOS4.5H | ‡ | 0 | 0xBE00 | 0x2A00 | n/a | 0,1,2 |
| LOADOS41L (er) | ‡ | 2 | 0x0900 | 0x0113 | 0x0900 | 0 |
| LOADOS41H (er) | ‡ | 2 | 0x0900 | 0x0129 | 0x0900 | 0 |
| DOS4.1L | ‡ | 2 | 0x9D00 | 0x2000 | n/a | 0 |
| DOS4.1H | ‡ | 2 | 0xBE00 | 0x2A00 | n/a | 0,1,2 |
| VOLUME COPY | ‡ | 1 | 0x0900 | 0x0418 | 0x0900 | 0 |
| BURNER | ‡ | 1 | 0x0803 | 0x07E7 | 0x0803 | 0 |
| PGE | ‡ | 1 | 0x1000 | 0x1D00 | 0x8E00 | 0 |
| GPLE | ‡ | 1 | 0x1000 | 0x1100 | 0xAD00 | 1 |
| VMGR | ‡ | 1 | 0x0900 | 0x12D7 | 0x0900 | 0 |
| BOOTDOS | ‡ | 2 | 0x0900 | 0x0220 | 0x0900 | 0 |
| BOOTVOL | ‡ | 2 | 0x0900 | 0x02D2 | 0x0900 | 0 |
| VOLMGR | ‡ | 2 | 0x0900 | 0x36D4 | 0x0900 | 0 |
| SETCLOCK | ‡ | 0 | 0x0900 | 0x064A | 0x0900 | 0 |
| CLIENT | ‡ | 3 | 0x0900 | 0x11D9 | 0x0900 | 0 |
| SERVER | ‡ | 3 | 0x0900 | 0x0E41 | 0x0900 | 0 |
| SCAN | ‡ | 3 | 0x0900 | 0x10C6 | 0x0900 | 0 |
| ROM COPY | ‡ | 0 | 0xD000 | 0x3000 | n/a | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| 0 – lower memory | (AS) – Applesoft Program |
| 1 – language card memory, Bank 1, RAM1WP = 0xC088 | (er) – EPROM Reader |
| 2 – language card memory, Bank 2, RAM2WP = 0xC080 |  |